
电脑验光角膜曲率仪技术规格

备注：带*的为重要参数
电脑验光
○测量范围
* 球镜            -30.00D 到 +25.00D(VD=12mm)
                    0.01D/0.12D/0.25D 增量
* 柱镜            0.00D 到 ±12.00D
                    0.01D/0.12D/0.25D增量
• 轴位            00-1800 
                  10/50  增量         
• 可测量的最小瞳距直径  φ 2 mm
○角膜曲率测量范围
*曲率半径          5.00到13.00mm（0.01mm增量）
•屈折力            25.96D到67.50D（n=1.3375）
                   0.01D/0.12D/0.25D 增量
•柱镜              0.00D 到 ±12.00D
                   0.01D/0.12D/0.25D增量
• 轴位            00-1800 
                  10/50  增量
从中心点每25°（上侧、下侧、耳侧、鼻侧）
○视觉比较
•可使用风景图
○PD 测量范围
• 远用                30mm到80mm（1mm增量）
• 近用                28mm到80mm（1mm增量），近用距离：40mm
○角膜大小测量范围
• 10.0mm到14.0mm（0.1mm增量）
○瞳孔大小测量范围
•  1.0mm到10.0mm（0.1mm增量）
○眼球自动追踪
• Y方向自动追踪
其它功能
* 显示               6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏 
• 打印机             快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机
•接口                RS-232C、LAN、USB
                   

