YAG激光技术参数表

	一
	基本功能


集成一体化设计，无需适配器

	


内置固定式, OD5@532 nm & 1064 nm高可见度安全滤镜, 色彩平衡（自然）

	

	5
	位置偏移：
	（100 um） - （350um）（连续可调）

	6
	控制面板显示：
	液晶字体，暗室下能清晰显示

	7
	控制模式
	参数连续可调

	8
	裂隙灯系统：
	满足视野观察

	9
	激光主机安放:
	激光腔需和裂隙灯完全集成一体

	二
	YAG激光具体参数

	1
	激光类型： 
	半导体泵浦的固态激光，超高斯模式

	2
	波长：
	1064 nm

	3
	光斑直径：
	8um 

	4
	爆破能量：
	≤1.8 mj （空气爆破能量）

	5
	能量级别：
	0.3～10mj,单脉冲能量连续可调

	6
	脉冲模式:
	每次发射1 、2或3个脉冲可选择


4ns

	

	8
	重复频率：
	3 Hz

	9
	聚焦系统
	两点聚焦

	10
	脉冲寿命
	寿命约40万次以上

	三
	裂隙灯参数

	1
	观察系统
	能获得更清晰、精确的聚焦图像。

	2
	激光束投射路径：
	经由裂隙照明光路

	3
	放大倍数：
	提供10×, 16×, 28×。3种放大倍率。

	4
	调节档数
	连续可调

	5
	范围
	0～14mm 

	6
	裂隙宽度：
	0～9mm连续可调

	7
	照明亮度：
	连续可调


