	
	

	
	光学生物测量仪技术参数

	1
	光源

	1.1
	照明光源：发光二极管

	1.2
	照明光源波长：880nm

	1.3
	眼轴长度测量光源: 半导体二极管激光器

	1.4
	眼轴长度测量光源波长: 780nm

	2
	测量生物参数

	2.1
	眼轴长度：14-35mm

	2.2
	角膜曲率半径：5-10mm （角膜曲率33-67D）

	2.3
	前房深度：1.5-6.5mm

	2.4
	白-白角膜直径：8-16mm

	3
	测量精确度

	3.1
	眼轴长度：0.01mm

	3.2
	角膜曲率半径：0.01mm

	3.3
	前房深度：0.01mm

	3.4
	白-白角膜直径：0.1mm

	4
	测量方法

	4.3
	并行快速自动测量 

	4.4
	测量方式：非接触式

	4.5
	左右眼识别方式：自动识别

	5
	人工晶体计算公式

	5.1
	第四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis

	5.3
	角膜屈光手术后历史资料法和角膜接触镜法

	5.4
	有晶体眼人工晶体植入度数计算

	6
	数据传输

	6.1
	传输至医院文档管理系统（EMR/PMS）

	6.3
	传输至USB



