眼底荧光造影仪技术参数
	瞳孔模式
	散瞳/免散瞳一体

	照相模式
	彩照/无赤光/荧光造影(可选配自发荧光 )

	视场角
	50°/45°/30° 

	工作距离
	40mm

	屈光补偿范围
	  -13D~+12D

	
	-    -12D~-33D

	
	+    +9D~+40D

	拍摄时瞳孔要求
	小瞳孔4.5mm  大瞳孔 5.5mm


	内固视标
	有

	外固视标
	有

	偏转范围及倾斜角度
	偏转范围：左右30°

倾斜角度：上15°  下10°

	最小拍摄时间间隔
	1秒

	滤光片更换
	自动

	控制屏
	触摸屏

	闪光强度控制
	自动检测

	IMAGEnet数字图像处理系统
	左右眼自动识别
自动计时
自动显示拍摄角度/模式
自动切换拍摄模式

	传输
	同步传输

	拼图
	手动/自动拼图 范围大于100°

	测量
	可测量长度、面积、杯盘比

	图像处理
	图像整体色度调节、图像增强、图像局部增强

	PDT功能
	彩照 造影病灶点定位同步

	立体图功能
	小夹角多幅图立体呈现(立体镜观察)

	额托升降
	手动


