	电子鼻咽喉镜技术参数

	* 一、

	整套设备为原装进口，国际知名品牌，国内具有众多用户

	二
	配置及技术指标

	三
	电子软性鼻咽喉镜

	*3.1
	CCD位于插入管的前端，全屏显示图像

	*3.2
	可与摄像主机连接，进行动态喉镜的检查

	3.3
	弯曲角度，上130°，下130°

	*3.4
	视野≥85°,景深：2-100mm

	3.5
	插入管最大外径≤4.0mm

	*3.6
	支持科室动态电子鼻咽喉镜系统

	 四
	提供设备原生产厂商的DATASHEET、配置清单

	五
	配置要求

	电子鼻咽喉镜
	1条

	测漏器
	[bookmark: _GoBack]      1个

	说明书
	      1本

	便携箱
	      1个




