脑功能监测系统
1.具有通过振幅脑电(aEEG)、标准脑电(脑电/地形图)等功能，可扩展功能如：心电、血氧、呼末二氧化碳、多导睡眠脑电、脑诱发电位、新生儿颅脑超声、脑电生物反馈等，成人和新生儿兼容。
[bookmark: _GoBack]2.可设置多事件自动报警，包括电极脱落、脑电振幅、波形或伪迹、血氧、呼末二氧化碳等，报警阈值可自由设置。
3.脑电回放分析界面，同屏同步显示窗口≥13个：振幅脑电的记录测量分析窗，标准脑电的记录窗、测量分析窗、事件平均分析窗、事件标记窗、参数调节窗，FFT,DSA,CSA,MAP,TPM,时间轴窗，阻抗监测窗等。
4.脑电报告系统具备报告工作站(带打印)，结果能下载和导出，振幅脑电与脑电/地形图报告可自由编辑及设置报告模板，Word等多种报告输出模式。
