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1. 工作电源：AC220V+10% 
2. 工作环境：能抗震
3. 环境温度：0度 至 +40度
4. 相对湿度：≤80%RH
5. 温度在0-8℃可调，有外显示屏显示温度，有超温报警装置。
6. 长宽高1.2米*0.8*0.9米

