病理科组织脱水机招标参数
标
一、智能化的组织全自动脱水机。
二、可预存10以上脱水套程序。
 三、大屏幕触摸液晶显示，全中文菜单。方便操作
四、具有预防卡缸的异常保护功能，可杜绝卡缸，可随时要求石蜡缸加温。
五、有停电保护，能保证停电后仍能正常工作10小时以上
六、每次可脱水量：标准包埋盒100-120个，非包埋盒组织块200个以上。
七、可以柔性编程，使标本可从任意缸开始，到任意缸结束。
八、  1-12缸均可加温设计。
九、加温方式： 自动加温，无需随进加水，如为水浴加温必须有水位报警提示，有效保护标本安全。
十、有全密封内循环过滤系统，双重过滤,彻底消除微弱气体挥发，确保工作人员身体健康。
十一、 液缸数量：12缸以上、最少有3个为石蜡缸。
十二、单缸容积：1500-2000毫升
十三、延时起缸时间:一定时间范围内内任意设定.
十四、每缸可处理时间：可以任意设定。
十五、 起缸停留滴漏时间可调
十六、抖缸搅拌功能。
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