鼻阻力仪统一技术参数

技术参数：
1  鼻阻力仪检测指标

1.1  特定压力75/100/150/300Pa鼻腔流量值误差±3%以内.
1.2  特定压力75/100/150/300Pa测试吸气阻力值误差±3%以内 .
1.3  特定压力75/100/150/300Pa测试呼气阻力值. 
※1.4  连续压力Broms测试吸气阻力值和呼气阻力值.
1.5  电源要求：5V，输入功率1W 

1.6  显示左/右两侧鼻阻力结果大小比较.

※1.7  四相位鼻阻力 左右鼻顶点阻力值

※1.8  四相位鼻阻力 左右鼻有效阻力值

软件及其它功能
鼻阻力检查软件为Windows操作，全中文版本
※2.2带有两种鼻阻力测试系统: 

（1）：1984年欧洲标准”四象限鼻阻力系统”
（2）：2010年 最新 标准“4相位鼻阻力系统”

2.3鼻阻力具有两种方法测量鼻阻力：1)标准的前端测量，2)精确的后端测
2.4  具有两种检测技术检测鼻阻力：1)特定压力75/100/150/300Pa检测法，
2)连续压力 Broms检测法.
※2.5 鼻阻力测试带有鼻阻塞分级程度自动图，可直观判断鼻阻塞程度情况

2.6  带有对应的压力及流量周期循环曲线

 2.7  数据/图形输出共享功能，可供Word、Excel等其它软件直接统计及分析等。
 2.8  报告单中所有内容均（包括表格及图中内容）可全中文

备注：带星号的为必须满足项

