内镜室设备要求
1、 消化内科电外科工作站一套：
含氩气功能
2、 消化内镜清洗消毒设备二套（手工清洗）
1. 个性化设计，五槽（消毒槽二格），含或可接内镜清洗消毒追溯管理系统
2. 内镜清洗消毒追溯管理系统：必须有患者信息，清洗消毒人员信息，镜号，清洗消毒起止时间。
3、 水处理设备（纯水机）：
1500L~2000L，符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范的纯化水标准（GB-5749）
4、 内镜专用吊塔六套：
[bookmark: _GoBack]双臂，有视频、网络、电源、吸引（二个）、氧气、二氧化碳接口。
5、 电子内镜主机一套（高清），电子胃镜二条（与主机配套），电子结肠镜二条（与主机配套），成人、小儿纤支镜各一条，小儿纤支镜带2.0mm活检孔，胸腔镜一条。

