综合检眼台配置
眼科组合台

（一）技术参数：   
工作台尺寸：1120(W)*1050(D)*1630(H)mm
工作台面尺寸：1010(W)*480(D)mm
牛眼挂壁行程：300mm
挂壁旋转范围：4°-9°
输入电压：AC220V/50Hz,110V/60Hz,120W
工作台净重：130KG
电动升降椅行程：470mm-620mm
电动升降椅重量：45KG
适合放置裂隙灯、验光仪等眼科设备
座椅及挂壁均可电动升降
台面可旋转90°
（二）配置清单：

	序号
	标配
	数量

	
	工作台主机
	1台

	
	工作台主机底座罩套
	1个

	
	电源线
	1套

	
	上臂组件
	1套

	
	上围板
	1套

	
	围板固定螺钉
	1套

	
	投影仪底座（或）液晶支架底座
	1个

	
	投影仪杆组件（或）液晶支架组件
	1套

	
	电动椅子座
	1个

	
	椅子
	1把

	
	说明书
	1本

	
	合格证
	1份

	
	装箱单
	1份

	
	保修卡
	1份

	
	小椅子
	1把


二、裂隙灯显微镜（上光源）
（一）技术参数： 

显微镜：
显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜
变倍方式：3X鼓式旋转
目镜：12.5X
放大倍率：3X(10X，16X，25X)； 
视场直径：24 mm，14 mm，8mm
双目夹角： 8°
瞳距调节：48.5～80mm

屈光度调节：-8～+8D  
裂隙灯：

裂隙宽度：0-12 mm连续可调
裂隙长度：1.8 -12mm连续可调
光圈直径：0.2，1，3，5，9，12 mm
滤光片：热隔绝、钴蓝光、无赤光、灰色、 黄色滤光片
裂隙角度：0-180 °连续可调
垂直裂隙倾斜角度：0°- 5°- 10°- 15°- 20°
固视灯：12V， 60 mA
光源：12V 30W PG22卤素灯

下颌托高度调节范围：≥66mm
工作距离：≥88 mm
底座移动范围：107(X) ×113(Y) ×36(Z)  mm 

（二）配置清单：
1.主机标准配置

	序号
	标准配置
	数量

	
	裂隙灯主机
	1台

	
	裂隙灯底座
	1个

	
	轨道/轨道罩/滑动板
	1套

	
	目镜/变倍物镜(3X)
	1对

	
	校正棒
	1个

	
	防尘罩
	1个

	
	额托支架/手柄/固视灯
	1套

	
	电源控制盒
	1个

	
	电源线
	1根

	
	说明书
	2本


2.辅助配置：

  升降台：1台
三、数码裂隙灯照相系统（其中1台须配置）
技术参数：  

  1. 显微镜：
显微镜类型：双目汇聚式立体显微镜
变倍方式： 5档 鼓式旋转 
目镜：12.5X
放大倍率： 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
双目夹角： 8°弯曲聚焦，有效改进影像融合，同时降低医师诊察的疲劳度
瞳距调节：48.5～80mm

屈光度调节：-8～+8D   

   2. 裂隙灯：

最小裂隙开孔/丁达尔点：0 .2 mm

裂隙长度：1.8 -12mm连续可变
出光孔径：0.2、1、3、5、9、12 mm
滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片（可做荧光测试））
裂隙角度：±90 °，可连续调节
垂直裂隙倾斜角度：0°- 5°- 10°- 15°- 20°，有利于水平观测及侧向观测，对眼角及眼底的诊察提供最大的助益与便利。
工作距离：≧88 mm
    3. 数码成像系统及分析软件： 

采用眼科专用数码成像系统
采用专业的采集分析系统

既可获得高清晰单帧图像，也可采集高清晰度动态视频

支持实时动态视频显示
成像系统分析软件具有画笔工具及图象后期处理工具
具有强大的病历管理系统
具有病人数据及图像资料数据库的存档、检索、统计分析功能
配置清单：

	序号
	标准配置
	数量

	
	裂隙灯主机
	1台

	
	裂隙灯底座
	1个

	
	高端目镜/变倍单元5X物镜
	1套

	
	校正棒
	1个

	
	防尘罩
	1只

	
	轨道/轨道罩/白板/黑纸
	1套

	
	额托支架/手柄/固视灯
	1套

	
	电源控制器
	1个

	
	一体式ELITE CCD 相机/数据线 
	1套

	
	背景灯光纤
	1套

	
	USB线数据
	1根

	
	软件
	1套

	
	电源线
	1根

	
	说明书
	1本

	
	高性能苹果电脑
	1套

	
	爱普生打印机
	1套

	
	升降台
	1台


　　　　　　　　

