创面光子治疗仪参数

适应症*

适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织

生长、加速愈合的作用

波长* 红光：640 蓝光：460
红光：≥1000mW/c㎡ 蓝光：≥1000mW/c㎡

特定距离下照射的温升和光功率密度

（ 在距离光杯口平面 15cm 处 ， 室温 26

℃ 的条件下 ， 照射 15min ，光功率密度 ≥ 400 0 mW/c ㎡

温度反馈功能 （ 具有红外温度探头并

做温度反馈 ， 误差 ≤2 2 ℃ ） ★

具有 ， 误差1 1 ℃

最大治疗深度 ★ 治疗仪最大治疗深度 ≥ 10cm

输出光功率*

（光杯口平面测量）

≥8W

光功率稳定度 ★ 光功率变化率≤±1%

能量调节方式  能量可调

照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选

定时时间 可从0min～99min连续可调

操作面板 触摸屏、液晶显示

输入功率 200VA

