二氧化碳点阵激光治疗机技术参数

1激光波长：10.6µm
2、调制脉冲输出功率：0.3—7w ，脉冲频率：1000Hz
3、激光输出方式：单脉冲、连续、重复脉冲、调制脉冲
4、导光系统：7关节平衡锤式导光臂
[bookmark: _GoBack]5、扫描头：微型扫描头，重量不大于140g(参考参数，主要是操作轻便）
6、最小脉宽：0.1ms，且脉宽可调
7、配有多种点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中配有直径为5mm全剥脱功能手具）
8、瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调
9、扫描输出图形：长方形、正方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆、环形（图形大小、间距、扫描程度可调）
10、光学图形扫描器激光能量调节范围：10mJ-1600mJ
