新门诊楼病床及部分家具招标清单
包一：医用办公家具
	序号
	项目名称
	规格型号等
	单位
	数量
	材质

	1
	门诊诊室诊断桌
（带3个抽屉）
	1600*1200*800 
	套
	77
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温定色；
3、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	2
	住院部医生办公桌
	1600*600*750
	张
	77   
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温定色；
3、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	3
	住院部医生办公吊柜
	1600*350*550
	组
	77
	1、基材：基层采用25MM厚E1及以上实木颗粒板，甲醛释放量≤0.2MG/L；静曲强度≥51.2Mpa，内结合强度≥0.65Mpa,垂直握钉力≥1100N；三聚氰胺饰面，PVC封边，粘合剂采用优质乳胶；
2、五金：锁具：开关达20000次以上无损坏，开关灵活顺畅，保密度高，精密美观；门铰：采用DTC缓冲合页，开合8-12万次无损坏，调幅度大于6MM，承载3KG达30000次耐久性试验，隐形拉手。

	4
	门诊及病区医生办公椅
	常规
	张
	780
	1、面料：优质网布，坐垫采用优质布艺，耐磨、耐脏，弹性、透气性优良，坐感舒适；面料符合燃点测试标准，具阻燃、防污耐磨，抗静电等特性。
2、海绵：密度≥50kg/M3,压缩变形率≤5.5%,伸长率≥140mm，撕裂强度≥1.7N/cm,压缩25%时的硬度≥80N,具有高回弹，不变形等特点；
3、背框采用优质全新PP料加纤维。
4、15MM喷黑磨砂承受力≤110KG。

	5
	示教室条形桌
	1600*450*750
	张
	198
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温色；

	6
	住院部病人椅
	常规
	张
	586
	椅面采用优质塑料。五金脚采用“宝钢”优质实心钢、酸洗磷化处理，表面静电干粉喷涂。

	7
	住院部陪护椅
	780*800*1900（展开）
680*800*1100（折叠）
	张
	50
	可折叠钢结构家具，三折海绵软垫，内衬9mm夹板，外蒙西皮面料。既是靠背座椅，也可成为一张单人床。主框架为直径25*1.5mm的圆形钢管，副架采用直径12*1.0mm圆形钢管。所有焊缝须抛光打磨，整体表面采用喷塑工艺处理，涂层均匀光洁，附着力强。配置塑料脚垫，防滑保护地面不被金属划伤。

	8
	门诊病人椅
	400*300*450
	张
	160
	椅面采用优质25MM实木颗粒板，主体采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温色；

	9
	住院部病房壁柜
	W1310*D580*H2700
	套
	176
	1、板材：柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。
2、配件：铰链五金采用DTC缓冲合页，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	10
	更衣柜
	900*420*1800
	组
	318
	优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。门锁采用连杆锁，锁具及配件开启、关闭灵活，塑料抠拉手。每门均带名牌码，门内各带一块层板和一件横向挂衣杆， 挂衣杆采用不锈钢sus304，直径20*20，壁厚≥1.5mm。 

	11
	文件柜
	900*420*1800
	组
	110
	优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 ，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。门锁采用连杆锁，锁具及配件开启、关闭灵活，塑料抠拉手。

	12
	诊查床
	1970*650*640
	张
	70
	1、板材：床体采用25MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	13
	储物柜
	1800*600*2100
	组
	110
	1、基材：基层采用25MM厚E1及以上实木颗粒板，甲醛释放量≤0.2MG/L；静曲强度≥51.2Mpa，内结合强度≥0.65Mpa,垂直握钉力≥1100N；三聚氰胺饰面，PVC封边，粘合剂采用优质乳胶；
2、五金：门铰采用DTC缓冲合页，开合8-12万次无损坏，调幅度大于6MM，隐形拉手。

	14
	储物架
	2150*800*2000
	组
	50
	基材采用优质一级冷轧钢板，每层承重≥200kg,货架立柱、横梁厚度1.2mm,搁板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，四边三折弯处理，设加强筋，四层结构                          
工艺：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，金属表面喷塑处理。

	15
	电脑桌兼办公桌
	1600*800*760
	张
	66
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温定色；
3、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	16
	阅片灯
	常规
	个
	70
	超薄LED双联

	17
	门诊收费桌
（放2台打印机
抽拉柜）
	W1400*D700*H800
	张
	24
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温定色；
3、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。


 
