新门诊楼病床及部分家具招标清单
包五：定制类及其他类家具
	序号
	项目名称
	规格型号等
	单位
	数量
	材质

	1
	智能雾化系统
(带视频)
	50平方米20个治疗位
	治疗位
	20
	1.材质：采用PVC、PP、硅胶等医疗级原料，DEHP(塑化剂)≦0.003%，制造原料等同奶瓶。
治疗效果要求：雾化颗粒分布均匀：0.5-5微米，药物粒子有效分布率为72.33%，可快速减轻患者症状。
雾化流速：0.3ml/min±0.03ml流速合理，可促进药物沉淀、吸收。
残留量：≦0.4ml，合理的杯底弧形设计，物理性极佳。
2.产品设计要求：
（1）单向阀门盖设计，提高药物吸收率，避免药物外泄。
（2）雾化杯内部芯子一体化设计，无清洁和消毒死角，实用、安全。
（3）雾化杯容量≧8ml，满足临床需要。
（4）设置蝴蝶翼连接管接头，不易脱落、跳管，插拔方便。



	2
	儿童输液椅
	850*380*800
	套
	30
	椅体采用25MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边，接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。




