新门诊楼病床及部分家具招标清单

包四：门诊一楼咨询台（含附件）
	序号
	项目名称及规格型号
	单位
	数量
	套数
	材质

	1
	门诊一楼咨询台
	圆弧型护士站站体  23736*350/650*740/1180
	延米
	23.74
	1
	电解钢板
+半包人造大理石

	
	
	外挂大理石半包
	延米
	23.74
	1
	复合亚克力

	
	
	上台面20944*350*40
	延米
	20.94
	1
	复合亚克力

	
	
	下台面 23736*650*40
	延米
	23.74
	1
	复合亚克力

	
	
	不锈钢踢脚线
	延米
	23.74
	1
	304不锈钢

	
	
	双开门柜
	套
	10
	1
	　

	
	
	键盘架
	套
	6
	1
	标准钢制

	
	
	单抽柜
	套
	20
	1
	　

	
	
	一体式升降器（不含电脑）
	套
	6
	1
	　


附件：
一、门诊一楼咨询台技术参数
一）、主要原材料技术参数要求
1、主体钢材
采用优质SECC双面电解钢板，站体钢板厚度1.0mm。电解钢板屈服强度Reh≥200N/mm2，抗拉强度Rm≥330 N/mm2，段后伸长率A,%≥50；电解钢板喷涂样块汞、六价铬、镉、铅含量复合欧盟2011/65/EU(RoHS)指令；电解钢板喷涂样块满足不低于 80 小时 铜加速乙酸盐雾试验无锈蚀。

2、人造石台面
台面采用材质为医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm采用了高比例高性能改性不饱和树酯、确保了产品不易断裂，表面无毛细孔，具有优越的耐污性能，不易藏污纳垢，从而能有效地抑制细菌的滋生。

人造石放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa＜0.5，外照射指数Iγ＜0.5；巴氏硬度（UPR类A级）≥60，荷载变形 最大残余挠度≤0.25mm；落球冲击（A级）：450g钢球冲击高度不低于2500mm，样品不破损；色牢度和老化性能：不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化，色差不应超过2CIE单位；弯曲强度，MPa＞40，弯曲弹性模量，GPa＞7，冲击韧性，kJ/m2 ≥4.0，线性热膨胀系数10-5°c-1≤5.0，耐磨性，g：＜0.4；耐燃烧性能（香烟燃烧）、耐化学药品性、耐高温性能、耐热性：合格；耐污染性：污染值总和≤64；最大污迹深度≤0.12mm；耐燃烧性能（阻燃性能-氧指数）＞45

3、静电粉末
表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。
喷粉涂层厚度60~80um （GB/T13452.2-2008《色漆和清漆漆膜厚度的测定》）。；涂层附着力达到2级（GB/T9286-1998《色漆和清漆漆膜的划格试验》）；喷漆涂层硬度为2H（铅笔硬度）（GB/T6739-2006《色漆和清漆铅笔法则定漆膜硬度》）。；电解钢板喷涂样块汞、六价铬、镉、铅含量复合欧盟2011/65/EU(RoHS)指令。

4、一体式升降器（不含电脑）
二）、整体工艺及参数要求
1、工艺技术

龙骨部分采用承重力强的2cm*2cm的纯钢方管龙骨，采用先进的产品模拟软件进行各种环境下的产品承重力及冲击力等测试，从支撑龙骨架、抗侧力体系、空间排架、格构式柱、应力比等多方面因素，保证在护士站两端支撑的情况下，不会出现台面下陷、断裂的可能性。

钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术。
外包医用级人造石龙骨框架处，根据各种石材特性（热胀冷缩、天然纹理、坚韧程度等）运用石材干挂技术，制定特殊的挂架，让石材能与产品进行无缝的融合。
产品制作间内采用智能激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型，保证工艺结构的完整性，安装现场只需优质防锈螺母进行锁定，并辅助于水平红外线及调整脚等工具既可以完成，保证产品的安装效果。
2、外观造型

根据人体工学原理合理分段上下台面的高度，使护理人员在入座的情况下都能很流畅且舒适的进行工作，高低台的无障碍流线“S”型设计，使得前来就诊问询的人员都能够畅快的进行良好沟通。

护士站站体配合各种造型的半包、全包医用级大理石，弧度的拐角避免磕碰到过往人员，内陷的不锈钢踢脚线，防止前来问询的人员不小心会碰伤脚部，所有拐角对接处经过打磨处理，保持弧面。
内部充足的电脑高度保证工作区域的电脑不会裸露在外面，阻挡内外视线，内部无支撑站体让所有储存配柜任意组合使用。
3、产品功能和配置

护士站内预留的强弱电走线槽位，让线路布置井井有条。护士站内的内饰板全部为可拆卸式，一旦出现线路故障时，可及时进行线路的排查，大大提高检修效率，减少护理人员在故障期间所浪费的时间及不必要麻烦。
护士站内的配柜采用冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理，表面形成一层氧化膜，一是可以防锈，二是可以提高油漆的附着力。厚度0.7mm。配柜可选装脚轮。多功能文件柜内配备六格高强度亚克力透明抽屉，容量大（435*405*90mm,壁厚2.5mm），抽屉拉手处设有活动盖板标识卡设计。

护士站内的病历车柜，柜门设计为钢制百叶门，既美观又注意到多台电脑操作后的散热问题，同时门上带锁具进行双锁管理。
护士站底部为不锈钢底座，成段的引线孔位预留，让现场的出线点位能够准确引入。
护士站外部尺寸偏差、着地平稳性、金属件外观要求等符合符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》

