新门诊楼病床及部分家具招标清单

包三：护理专用家具(含口腔诊室医用边柜)
	序号
	项目名称
	规格型号等
	单位
	数量
	材质

	1
	护士站
	L型护士站
	2800W*300D*1100H/

6500W*800D*750H
	套
	11
	1、护士站台面及外挂部分采用优质人造石，厚度：12mm，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。
2、板材：柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。3、柜体采用隐藏式拉手，折弯一体成型。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
4、配件：配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。
5、护士站内部留有夹层做走暗线功能，包含电线，开关插板，电脑网线接口。一字型插板。

	
	
	护士办公桌
	1600W*750D*750H
	套
	66
	1、板材：桌面基材采用优质25MM实木颗粒板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2、钢架：采用50MM×50MM一体成型钢架,壁厚裸厚1.2MM，经酸洗、磷化工艺处理，表面静电喷涂，经180度以上高温定色；
3、配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。

	2
	治疗室
	治疗室吊柜
	（5400+3600）W*350D*500H
	套
	14
	1、基材：基层采用25MM厚E1及以上实木颗粒板，甲醛释放量≤0.2MG/L；静曲强度≥51.2Mpa，内结合强度≥0.65Mpa,垂直握钉力≥1100N；三聚氰胺饰面，PVC封边，粘合剂采用优质乳胶；
2、五金：隐形拉手，门铰采用DTC缓冲合页，开合8-12万次无损坏，调幅度大于6MM，承载3KG达30000次耐久性试验。。配置柜为单门单抽地柜2件+双门双抽地柜6件+单门吊柜2件+双门吊柜6件+转角吊柜1件+转角地柜1件。含背架和活动层板

	
	
	治疗室地柜
	（5400+3600）W*600D*850H
	套
	11
	

	
	
	人造石台面
	（5400+3600）W*600D*12H
	套
	16
	台面采用采用优质人造石，厚度：12mm，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。

	3
	处置室
	双掩门脚踏上开垃圾柜
	900W*520D*820H
	套
	33
	1、基材：基层采用25MM厚E1及以上实木颗粒板，甲醛释放量≤0.2MG/L；静曲强度≥51.2Mpa，内结合强度≥0.65Mpa,垂直握钉力≥1100N；三聚氰胺饰面，PVC封边，粘合剂采用优质乳胶；
2、五金：隐形拉手，门铰采用DTC缓冲合页，开合8-12万次无损坏，调幅度大于6MM，承载3KG达30000次耐久性试验。。配置柜为单门单抽地柜2件+双门双抽地柜6件+单门吊柜2件+双门吊柜6件+转角吊柜1件+转角地柜1件。含背架和活动层板
3、脚踩装置、缓冲气杆、ABS一次性成型垃圾盖板及垃圾桶（60L）。所有门板采用双面门板、便于清洁。含2套垃圾处理系统。，不含台面板。

	
	
	双门地柜
	900W*520D*820H
	套
	66
	

	
	
	医用人造石台面
	2700W*600D*12H
	米
	60
	白色医用人造石,12MM厚

	4
	仪器室（器械柜）
	900W*450D*1800H
	套
	55
	全钢制一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。双掩门白色透明钢化清玻。

	5
	门诊分诊台
	3000W*800D*750H
3000W*300D*1100H

	套
	17
	设计为∪型，台面采用优质石英石，饰面采用优质绿色环保E1及以上板材，，转角设计优美流畅的曲线，配合柔和协调的温暖色调，达到舒适美观的效果。配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用304级不锈钢踢脚线调节脚防潮处理。

	6
	口腔诊室医用边柜
	420*120*80
	套
	13
	1、台面及外挂部分采用优质人造石，厚度：12mm，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。
2、板材：柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
3、柜体采用隐藏式拉手，折弯一体成型。设计具有外观新颖、简洁、大方、美观。
4、配件：配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，副件采用PVC踢脚线调节脚防潮处理。
5、柜体内部留有夹层做走暗线功能，包含电线，开关插板，电脑网线接口，一字型插板。


