婴儿T-组合复苏器要求：

吸气压力可调节

呼气末正压可调节

提供呼吸管道及配套耗材报价

经皮黄疸仪

多种单位显示

测量误差00~15±1,16~25±1.5。

可自动校验

多功能婴儿培养箱

具有婴养箱和保暖台工作模式，可相互转换

可设置温度、湿度及氧浓度等

具有多种故障报警模式

全自动血气、电解质及质化分析系统

可检测多参数

可自动定标

支持多种采血方式

试剂可长时间贮存(1个月左右)
报试剂及耗材价格

新生儿眼底检查设备

摄像为高分辨率的cmos传感器系统

多种数据采集和存贮传输模式

丰富的图像处理功能

提供耗材报价

婴幼儿高频呼吸机

具备无创通气、常频通气、高频通气等多种通气模式

各种参数可根据需求调节

具有各种报警功能

可兼容第三方管路
本院不具备中央供气站

