急诊科抢救室吊塔，具体指标如下：
1、连体式2个床位桥式吊塔
2、单体式1个床位桥式吊塔
3、干、湿塔分开，每张床位各有一套干、湿塔
具体指标如下：
干区
1、塔体表面无裸露螺丝，方便清洁与表面消毒；水平旋转角度340°，可左右平移50cm，采用制动刹车漂移。

2、吊柱式箱体长度900mm，为全密封蝶型设计，表面无凹槽和金属物外漏。

3、电源和气源分别安装在塔体的立柱上，在箱体内的不同管道内排列，气电分离，强电和弱电分离，接口可同时使用。

4、配置气体终端：氧气2个、负压2个、空气2个，并包含所有接头，所有气体终端为国标，各种气体终端以不同颜色、不同形状，以示区别，防止误操作，同时满足通、断、拔三种状态，能够带气维修，插拔次数≥20000次。

5、设备托盘3个，托盘整体无缝设计。每层的设备层板负载≥50kg，标准设备托盘尺寸可选550×400x43mm，10mmx30mm标准边轨围护，圆角防撞设计。

6、不锈钢可调输液杆架1个；304不锈钢材质，输液架可旋转，带注射泵架，伸缩式高度调节结构，有阻尼防滑落和高度定位装置，有4 个输液瓶挂钩。

7、三位电源插座8个，220V，10A。

8、抽屉一个，尺寸400*350*150mm，安装于仪器平台底部。

9、等电位接地端子2个。

10、网络接口1个，RJ45(5类8芯或6类8芯)；电话接口1个。

湿区
1、塔体表面无裸露螺丝，方便清洁与表面消毒；水平旋转角度340°，设备可左右平移50cm，采用制动刹车漂移。

2、吊柱式箱体长度900mm，表面无凹槽和金属物外漏。

3、电源和气源分别安装在塔体的立柱上，在箱体内的不同管道内排列，气电分离，强电和弱电分离，接口可同时使用。

4、配置气体终端：氧气2个、负压2个、空气2个，并包含所有接头，所有气体终端为国标。各种气体终端均为不同颜色、不同形状，以示区别，防止误操作，同时满足通、断、拔三种状态，能够带气维修，插拔次数≥20000次。

5、双侧导轨全钢制设备托盘2个，托盘整体无缝设计，并可自由调节高度。每个设备托盘最大承载重量50Kg，标准设备托盘尺寸550×400x43mm，10mm*25mm标准边轨围护，圆角防撞设计。

6、不锈钢可调输液杆架2个；304不锈钢材质，输液架可旋转，带注射泵架，伸缩式高度调节结构，有阻尼防滑落和高度定位装置，有4 个输液瓶挂钩。

7、抽屉一个，尺寸400*350*150mm，安装于仪器平台底部。

8、不锈钢网篮1个，尺寸380*140*100mm。

9、三位电源插座8个，220V，10A。

