[bookmark: _Toc465261447]排队叫号系统硬件设备参数及设备清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	备注

	1
	19寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1280*720以上
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防爆处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	57
	

	2
	22寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1920*1080
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防暴处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	8
	

	3
	42寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1920*1080以上
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防暴处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	27
	

	4
	49寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1920*1080以上
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防暴处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	4
	

	5
	55寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1920*1080以上
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防暴处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	3
	

	6
	65寸
	CPU：MSD6A801 双核1.5GHZ；
内存：768M
网卡：100M
显示：LVDS驱动
★外存：EMMC，4G (可扩展)
★系统：支持安卓4.0以上
★时钟：RTC时钟，电子晶振
★屏体A+
分辨率：1920*1080以上
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP
支持音频格式：MP3, AAC
存储介质：U盘、HCSD、SD 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G
★数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR
★视频输入：AV、VGA、HDMI、ATV/DTV、TUNER
材质：五金后盖
★工艺：要求设备具备防尘防暴处理
安装：壁挂，横挂竖挂均可
★资质：CCC认证

	2
	

	7
	
	LED全彩宣传屏，放射科登记台上方使用，长方形（2.5平米）
	
	






