
床头柜、护理用品等招标清单

	包号
	产品名称
	规格
	数量
	品牌
	参数说明

	包一
	床头柜
	480*480*740mm
	572个
	国产
	1.由顶板、餐板、毛巾架、挂钩和抽屉组成
2.采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，结实、耐用，不变形，不易变色，耐腐蚀、防潮防水、表面纹理细腻、平滑易清洁                    3. 柜台面为耐热耐磨材料                                             4.一抽一柜，两侧配有隐藏式毛巾架、挂钩，可挂轻便物件。配有可抽出式餐桌板,柜内有可活动层板



	包二
	急救车
	850*520*970mm
	5个
	国产
	1. 车体由耐冲击的工程塑料ABS和塑钢材质组成

2. 车体的面板为双层无缝隙面板，厚度为34MM,面板耐腐蚀，易于清洗，面板四周为圆弧设计，防碰撞，防磕伤。柱子由塑钢组成，承重性高，带有304不锈钢护栏。抽屉分为小、中、大三种尺寸，可任意组配，内置有分割片，可自由分隔存放不同的药品和物品，抽屉可拆卸清洗消毒，抽拉轻松并有锁定装置，存储具有安全性。配有隐含式副工作台，方便护士记录使用。

3. 脚轮超静音，对角刹车，作业及推动中安静无异音。

4.有可移动的显示器工作台，方便小型仪器在抢救中使用，带有外接电源，可以扩大抢救车载抢救室的使用范围。

5.有可伸缩输液架，四爪钩设计，方便快速输液，有心肺复苏板，氧气瓶支架，便捷式精简设备，可为抢救节省时间。

6.配件包含两个垃圾桶

	
	治疗车
	850*520*950mm
	25个
	国产
	1. 车体由耐冲击的工程塑料ABS拼装组成。柱子为防撞钢塑柱。中间带有不锈钢支撑柱，美观具有良好的操控性。

2. 超静音脚轮，对角刹车，作业及推动中安静无异音

	
	病历车
	720*390*910mm
	5个
	国产
	车体由不锈钢组成

带有两个抽屉，共60个隔断，分两排，每排带有中控锁，具有安全性

轮子为万向静音轮

	
	担架推车
	1940*600*780mm


	5个
	国产
	1.床垫选用进口优质PU革，舒适海绵，耐磨易清洗

2.护栏可以上下翻转，整体坚固耐用，容易操作3.输液架输液杆头向内弯曲，方便实际使用操作

4.防滑大轮专业医用静音大轮，防刺耐磨，减震，抓力地强

5.置物架方便放置鞋子等物品，也能起到稳固车身的作用

6.脚轮天然橡胶轮减震、耐磨无拖痕

	包二
	轮椅
	1020*680*860mm
	10个
	国产
	1.车架选用强度高的椭圆管铝合金管件焊接而成，具有强度高、重量轻的特性，表面喷塑白色

2.后把手带连刹功能，方便随意刹车或推动轮椅

3.可折叠车架方便携带出行，节省空间位置

4.座垫/靠垫：平整美观，抗拉强度高。内置中间夹层高达600D的帆布进行加牢加固

5.前置耐磨7寸PVC万向前轮，配高强度塑料轮毂，高强度塑料前叉，坚固耐用；后置22寸36孔钢丝钢圈，PU后轮要具有耐磨不用充气且减震性能卓越的特性

	
	口服送药车
	710*445*860mm
	5个
	国产
	车体加厚430不锈钢，抗腐蚀，容易清洁，侧面要有把手，方便推行。车体有上下两个抽屉，可以方便存放药品，上方要有三面护栏，对桌面产品有保护作用。静音PU脚轮，无噪音，带有对脚刹车，轻松停留。可存放70套三色药杯

	
	电动吸引器
	360*320*480mm
	5个
	国产
	吸引泵为活塞泵，极限负压值大于0.09MPa,低噪音，抽气速率大于20L/min，脚踏开关

	
	冷链箱
	6L
	5个
	国产
	箱体：PE+PU+PP箱体抗菌并可耐高温150度无异味

内壁：采用食品级材质，安全，无毒，环保，可以药品直接接触

显示：液晶温度显示，可更换电子。

保冷：环境温度不高于43度时，保泠2至8度保冷时长要达48小时

	
	污物袋车
	900*450*900mm
	5个
	国产
	材质为430#不绣钢，厚度为0.8以上，配优质厚帆布袋，带布盖，耐磨，易清理。底部配3寸聚氨酯塑包静音脚轮，对角刹车，无蛇行行走及异常噪音。

	
	体温表甩降器
	常规
	5个
	国产
	甩降器有三个体温甩降孔，每孔内要可放20支体温表，无噪音。容器拿取及消毒方便，性能稳定可靠。离心率为1400次/min

	包三
	候诊椅
	 单人单座

 春秋两用
	500座
	国产
	坐面：1.5mm冷扎钢板，表面喷环氧聚脂粉末

横梁：1.5mm三角形冷轧钢板折压焊接成型，除油除锈后静电喷银色。

扶手：铁管冲压成形，表面喷环氧聚脂粉末

椅脚：铁板冲压成形，表面喷环氧聚脂粉末

座背垫：可拆卸，聚氨脂高温压缩而成


