2019年检验科部分设备招标参数要求

	设备名称
	参数要求
	备注

	全自动血液分析流水线
	全自动血液分析流水线：全自动五分类血液细胞分析仪+CRP分析仪+推片染色机；血常规测试速度：≥200T/H；可随时插入急诊标本；具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能； 
	

	全自动生化分析仪
	测试速度≥2000测试/小时；离子选择电极法测试速度≥900测试/小时；具备急诊随机插入测定功能；试剂系统完全开放；    
	

	全自动免疫印迹仪
	全套产品包括印迹仪、成像仪及判读软件；最多预设检测项目数：≧20；杂项整合功能：具内部预设杂项整合程序；处理样本数：1-50膜条，级联功能最多支持同时操作250膜条
	

	普通离心机
	转速0-5000r/min；容量5ml×100支；定时时间1-99min59S；具自动脱帽功能，多转子可选。
	

	高速离心机
	转速0-20000r/min；离心力0-2500×g;容量1.5ml×24支；定时时间1-99min59S；具瞬时离心功能，多转子可选。
	

	低温高速离心机
	转速0-20000r/min；离心力0-2600×g;容量1.5ml×48支；温度范围-20℃-40℃；定时时间1-99min59S；具瞬时离心功能，多转子可选。
	


