碳14幽门螺旋杆菌呼气检测仪2台

具备技术性能指标：

对无淬灭碳[14C]标准源的探测效率>87%

本底计数<60CPM
对标准源的测量DPM与标定DPM之相对误差≤10%
48小时常温测量误差(DPM)≤±10%仪器特点及主要功能：
采用双道分析

自动淬灭校正(单道分析的仪器无法实现此项功能)
自动给出DPM及HP感染的阴阳性具体数据结果

自动故障诊断

自动扣除本底计数

自动进行测量数据能生成A4纸打印报告

大液晶显示

工作非常方便，只按一个键自动完成测量

颅底磨钻细长臂磨手柄产品参数

磨钻手柄转数达到80000r/min

附件支撑杆可选择长度
外径直径4.5mm以下
长度可选择，最长匹配磨头长度170mm以上
磨头金刚砂、切削刃可选

标准配置

细长臂磨手柄         1支     MSB2-WX

细长臂支撑杆         1支     MSBF45155

细长臂磨钻头         2支

