包一：移动护理查房车技术参数
1.移动护理工作站核心部件包括：计算机、电池、电源控制系统、推车
2.计算机参数
2.1 CPU芯片  Intel Core I5

2.2 OS系统   Windows 7，windows 8
2.3 内存      DDR3  4GB

2.4 硬盘      120G固态硬盘
2.5 无线网络  802.11 ac/a/b/g/n

2.6 尺寸19.5"
2.7 支架调整角度：屏幕仰角可30度调整，上下调节高度130mm,且可随意停
3 电池参数
3.1 电池电芯采用磷酸铁锂
3.2 循环次数≥2000次
3.3 充电时间≤6小时
3.4 正常工作大于8小时
3.5 电池容量24V12Ah（288Wh）
3.6 电源线采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电及收纳
3.7 漏电保护具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能
3.8 电流电压保护具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能
4  推车参数
4.1材质铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料。
4.2导轨采用进口带阻尼静音导轨
4.3按钮显示面板：电池电源按钮，电量显示指示
4.4扩展台面，外挂件根据医院要求定制
4.5 USB接口，显示接口，有线网口，串口
4.6分为五层：第一层键盘层配键盘鼠标，侧拉式鼠标小抽板，可操作鼠标；其余四层为抽屉配插片式分区，分区可定制；隐藏式拉手，便于清洁
5 脚轮参数
5.1 脚轮尺寸采用5寸医疗级单边脚轮
5.2 脚轮特性符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板
5.3 脚轮数量为2个万向轮带刹车、2个万向不带刹车.

