一、高压蒸汽灭菌锅2台:

①　容积⑴：>110L;容积⑵：>200L

②　设计压力（MPa）：-0.1-3

③　灭菌时间（min）：0～9999

④　温度选择范围(℃)：109～131

⑤　温度显示精度：(℃)
0.1

二、超低温冰箱1台:

①　温度范围：-40 ~ -86

②　有效容积》300L，分层存放

③　温控方式:电脑板温控

④　温度显示:LED数字式

⑤　具备远程报警，温度报警，断电报警

三、全自动血凝仪1台:

①　检测方法学：多波长检测系统,方法学齐全能满足凝血项目的开展 。

②　样本筛查：具备样本HIL监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本） 

③　检测速度 ：PT and APTT: ≧400 tests/h ；DD:≧200 tests/h

④　具备双向通讯功能

四、干燥箱2台

①　容积：>=150L

②　控温范围RT+10~250℃

③　恒温波动度±1℃

④　 温度分辨率0.1℃ 

五、恒温培养箱3台

①　容积：>=150L，水套式

②　对流方式
强制对流

③　控温范围
RT+5～80℃

④　温度显示精度
0.1℃

⑤　控温精度
±0.1℃

⑥　 控温均匀度
±0.5℃ 

六、糖化血红蛋白分析仪1台

①　离子交换高效液相色谱 ( HPLC ) 原理

②　检测速度： ≧ 70个样本/小时

③　变异体检测： 可鉴别常见变异体，如 Hb E, D 等

④　急诊能力：≧ 3 个 STAT 位

⑤　稀释能力： 仪器可自动稀释

⑥　更换试剂时无需中断检测

⑦　监控报警： 实时监控仪器的运行参数，如泵压力、流速、柱温度、试剂剩余量，错误报警

七、化学发光仪1台

① 设备升级

八、分支杆菌分子检测及耐药检测系统1台

九、分支杆菌液体培养仪1台

十、荧光显微镜1台

①　LED

②　物镜放大倍数
4X、10X、40X、100X


十一、染片机（荧光染色）1台

①　>16玻片位，

②　带自动干燥功能，

③　用于结核菌荧光染色

十二、烤片机1台

①　立式，可同时容纳至少30玻片

十三、红外灭菌器1台

①　用于结核培养接种环灭菌 ，灭菌档中心区最高温度
900℃±50℃

②　保温档中心区最高温度
600℃±50℃

③　最大消毒物品外径
Φ14mm

④　加温区总长
130mm

十四、细胞离心机1台

①　离心架带保护罩

②　转速0-5000r/min

③　容量10ml×100支

④　定时时间1-99min59S

⑤　多转子可选

十五、振荡器1台

①　0到3000转/分钟


②　连续/触控操作，带多种插头类型的套件

