电子胆道镜

一：主机

1.摄像主机图像分辨率≧1920*1090p

2.具有多种图像处理功能，能兼容多种硬镜和软镜，有外储存设备和回放功能

二：疝气光源

1.功率≧300w

2.具有后备光源

三：电子胆道镜

1.具有操作孔，能兼容各种操作器械。如：异物钳，活检钳，网篮等。

2.大视野角度，大弯曲角度，深景深距离。

3.大画面，观察和操作性强。

四：显示器

1.大尺寸显示屏，要求≧24寸。

2.分辨率要求：1920*1200。

3.具有各种输入输出端口。

4.医用台车

术中腹部B超

1.大屏幕，多通道，丰富的测量分析软件。

2.超宽频道探头，二维及多普勒（B/D）兼容，腹部凸阵和腔镜术中兼用。

3.DICOM3.0接口，有相关的存储设施

4.具有图像及病案管理系统

5.提供技术培训，保证使用人员正常使用

