负压吸引泵技术参数

组件包含：

主机1台

电压：230V交流

真空范围：0-98.2kPa(0-29inHg)

真空计精度：±7kPa(±2inHg)

流速：0-23LPM(0-0.8 SCFM)

电气要求

电压：230V交流

频率：50Hz

电机与泵描述：无油式旋转泵

声音：＜60dBa

工作周期：非连续性工作。

放射科DR
大热容量高速球管(适合高负荷工作)。

高频率高压发生器(50KV)和球管相匹配。
DICOM3.0接口，方便和医院内网及打印机相接。
具有图像及病案管理系统。
大平板（硅板）≥17X17。
有效灰阶：16bit。

阳极热容量≥230KHU。
像素尺寸≤154um。

多体位的立柱和床(方便站立位和床下位切换)
提供技术培训，保证使用人员正常使用
