Primo Vision时差胚胎监测分析系统(数码倒置显微镜)

显微镜物镜

定制的倒置霍夫曼相差显微镜；

数值孔径(NA)：0.26。
图像捕获方式：对专用的WoW胚胎培养皿中所有胚胎单张一次成像。

感光元件：5百万像素(2560x1920像素)。
分辨率：约为1微米/像素。
视野范围：约2600X1900μm
照明光源：波长为550nm的绿色LED光源
成像特性：明场黑白成像
电源输入：通过USB数据线传输数据和供电(线缆内电压为3.5-5V)
对焦方式：马达驱动手动对焦
USB数据线长度：3米
显微镜尺寸（长x宽x高）：220X80X110mm
显微镜重量：2.25kg
