数字化脑电图仪参数要求
1、功能需求：

具备振幅脑电（aEEG）、标准脑电（脑电图、脑电地形图）、多导睡眠脑电等多种神经电生理监测方法，并具备同步视频功能。适用于新生儿科、NICU、PICU。
2、硬件要求：

2.1支持振幅脑电（aEEG）、标准脑电（脑电图、脑电地形图），红外自动变焦摄像头与同步视频功能
2.2 ≥32数字多通道放大器，具备脑电/心电/肌电/眼电/血氧/呼吸/声音/温度等多通道

2.3可升级肌电/神经传导/诱发电位系统

3、软件要求：
3.1具备振幅脑电图、脑电图、脑电地形图、诱发电位等多模态系统软件，并可自由切换
3.2 操作简单，具备脑电记录流程图形快捷键工具栏、脑电记录可调参数工具栏

3.3 可同屏同步实时显示多种记录与控制窗口
4、分析界面要求：

4.1可简明回放分析图形

4.2可对任意选择的脑电波的频率、波幅等基本成分进行自动分析

4.3具备智能脑电波测量尺，可对脑电波的频率、波幅等基本成分进行自动分析

4.4 具备放大镜测量窗，便于对异常波的放大测量和分析

5、报告系统：

能设置报告模板并可自由编辑，可打印、下载和导出，并配备打印机。

售后服务

厂商能提供完善的培训方案与售后服务
