骨科C臂X光机

高频率高压发生器及相匹配的球管。

CCD+影像增强器或者平板。
双大屏高清显示器。
多角度大开口C臂，满足各个角度的摄影和透视。
具有大容量病人和影像管理数据系统及人性化的操作界面。
具有标准dicom3.0接口
超声骨刀

高频率大功率超声发生器。

满足多种方式消毒和工作模式的手柄。
具有故障自检系统。
耗材报价。
