产后康复仪

治疗仪最大输出时的有效值不大于38V；

治疗仪的治疗时间为定时20分钟、30分钟、不定时三种，定时误差不大于0.25s/min；

*显示屏：≥10寸“彩色”“触摸式”液晶显示屏。

*左右路分别操作，各有三个输出通道，共六个输出通道。

宫腔检查镜

超高清影像系统、30度广角镜、外鞘7毫米左右、膨宫系统、显示器、工作站、配套活检钳、抓钳、剪刀各一
