智能温热牵引系统

电源：220V 50-60Hz

功率：150W
牵引力：1-99Kg，可调
牵引时间：1-99秒，可调
治疗时间：1-30分，可调
温热等级：35度-60度，可调
具备设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生
具有牵引力自动检测功能、自动补偿功能；牵引过程中可任意增减牵引力，无需停机控制；
独立双通道输出，颈腰可同时牵引；
牵引模式3种：主副牵引、连续牵引、间歇牵引。
三维微波治疗仪

电源：220V，50/60Hz

功率：1400VA
输出功率：200W*2
微波发射装置：圆形和鞍形，可任意选择；
3种以上微波照射方式：连续模式、间歇模式、3D模式
微波波长：约12CM
微波频率：2500MHz
安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄露装置、自动断电保护装置
微波输出通道：独立2通道输出，可同时治疗2个病人
智能蜡饼制作恒温系统

仪器组成：融蜡箱、自动换水洗蜡系统、全自动放蜡系统、蜡饼箱、智能语音播报系统。

全自动：自动开关机、融蜡、自动换水洗蜡和过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。
容积：融蜡箱90升及以上、蜡饼制作箱200升以上
温控范围：室温~98℃、温控精度：±0.1℃
制饼厚度：10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm智能自主一键选择，确保临床需求和治疗效果。
制饼速度：根据蜡饼厚度45min-2h快速制作蜡饼，自动识别环境温度，调整制饼时间。
冲击波治疗元件

原装进口，元件使用寿命最少可打200万冲击

肛肠科手术床高频电刀

电动手术床主要参数：

满足各种体位手术

高频电刀（普通型）主要技术参数：

单极电切：纯切：300W，混切：200W

单极电凝：120W
电灼：100W
双极电凝：70W
主频：450KHZ
额定输入功率：1100VA
迈瑞M9P10-4S心脏探头

心脏探头一把，配心脏软件包。
