儿童康复设备一套

PT凳、PT训练床、训练浪桥、儿童平衡杆、儿童训练用阶梯、儿童站立架、坐姿矫正椅、儿童梯椅、儿童健身车、儿童蹦跳器、双轮助行器、巴氏球一套、儿童沙袋（绑式）、儿童哑铃、爬行架、可调式沙磨板及附件、分指板、OT小组训练桌、彩虹塔、套圈、智力开发组件、多功能认知组合、花生球、钻笼、钻滚筒、平衡步道、平衡触觉板、步行弯道、软包积木

悬吊训练系统一台

悬吊训练装置位移量0~1800mm；拉力装置移动范围0~1500mm，承重≥200公斤，拉绳无延展；每个悬吊训练器具有两组定滑轮；两根绳具备任意滑动位置随时锁定效果；

金属支架：金属支架系统是模块化的、高度灵活的体系。有两件在支撑杆下能够自由移动的支架，可进行对不同的身体部分进行针对性训练，承重≥200公斤；
吊带：包括窄悬带、中分悬带、中悬带、T型悬带、握具，满足身体不同部位的训练需求，容易固定、耐用和使用方便，承重≥180公斤；
拉绳：在150公斤承力范围内无延伸。绳的一端为搭扣装置，另一端为制具单向锁死，承重≥150公斤；
弹性绳：含高阻力弹性绳和低阻力弹性，在拉伸范围内需提供相应的阻力或助力。其一端为搭扣，另一端制具单向锁死。
深层肌肉按摩器一台

电源：220V，60Hz，150W。

配置：≥7个治疗头；

转速：600-4200/每分钟
治疗时间：1-8min。
可调固定支具肘关节

具有模拟治疗师手法治疗的标准程序；

具有重心固定托架，具有防关节轴心偏离多档位设计；
具有力学反馈式螺旋扣与保护锁死装置设计的低应力螺旋扣；
设备配置套具，内衬和柔性板材一次真空成型；
主构支撑架采用是聚氟乙烯和长纤维复合的新型复合材料
具有专业治疗指导方案和临床应用处方；
肘关节运动幅度：最大角度≤167°；伸展最大角度：≥15°；
具有可拆卸功能，便于携带；
至少四个规格可选。
可调固定支具膝关节

具有模拟治疗师手法治疗的标准程序，具有防关节轴心偏离多档位设计；

具有力学反馈式螺旋扣与保护锁死装置设计的低应力螺旋扣；
设备配置套具，内衬和柔性板材一次真空成型；
主构支撑架采用是聚氟乙烯和长纤维复合的新型符合材料；
具有专业治疗指导方案和临床应用处方；
膝关节运动幅度：≤50°，屈曲：≤148°；
具有可拆卸功能，便于携带。
多功能神经康复诊疗系统

表面肌电采集范围：2~10000μV；

刺激频率：10Hz~100Hz
脉冲宽度：50~1000μS；
通道数：四通道；
治疗模式≥4种；
可据临床需要扩充相应设备；
可对训练过程效果进行动态观察及评估；
具有多媒体功能。
PT床一台
可升降。
