宫腔检查镜

超高清影像系统、30度广角镜、外鞘7毫米左右、膨宫系统、显示器、工作站、配套活检钳、抓钳、剪刀各一，要求国产。
盆底康复设备

多通道设计

多种治疗模式可调
多种治疗参数可选
具有保护病人的报警方式
有满足临床的多种治疗方案可选
非侵入式对治疗头有满足大量工作的冷却方法和多种磁感应强度可调
