内镜中心电子内镜主机

图像处理装置：
HDTV图像处理：新HDTV成像技术，达到更高解析度的图像输出，同时具备真实如实物的高保真色彩显示。

成像方式：采用顺次式成像方式，发挥优越的色彩还原性。
信号输出：具备16:9和16:10的输出模式，可兼容HDTV监视器，可以同时输出模拟信号RGB、Y/C、VBS和数字信号HD-SDI、DVI。
扫描方式为逐行扫描，扫描线数为1080P。
内窥镜冷光源

1、300W氙气短弧灯（无臭氧），持续照明≥500小时，配备应急卤素灯，并且持续照明≥500小时。

散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风。

自动曝光：17档。
气泵：横膈膜式气泵，4级压力开关（关、高、中、低）。
监视器

监视器支臂为气压杆设计，可10方向随意调节，调节轻松。

监视器尺寸≥26寸，支持DVI,SDI等多种高清输出模式。
与主机配套的电子胃镜4条，电子结肠镜1条

因市场了解的局限性，可能存在某些不足，该参数要求仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。

