纤维鼻咽喉镜

外径≤4.9mm，配置1.4mm钳道。

带钳道的纤维鼻咽喉镜，配置专用活检钳、清洗刷和测漏器。
声频共振耳聋治疗机

工作频率：850KHZ±80KHZ

功率输出：十级可调

输出状态：连续或间断两种状态

电脑中低频生物电：

共振频率：1.0~8.0KHZ±10%按处方设定自动变换

生物电强度：0~60mA可调

调制频率与波形：多种波形按处方设定自动变换

定时控制：0~60分钟可调

脑干诱发电位

听性脑干诱发电位（ABR）

多频稳态（ASSR）
耳声发射（DPOAE）
前庭肌源性诱发电位（VEMP）
短波紫外线治疗仪

波长200-280nm

多种治疗探头

治疗时间过量报警功能

紫外线辐射强度符合要求

电子鼻咽喉镜系统

图像处理装置 1台

HDTV 1920*1080P标准图像的处理和输出功能，输出模式可兼容HDTV监视器。

LED光源。

电子鼻咽喉镜：1条

高画质图像，一体化电子镜。

插入部外径：3.9mm

监视器1台、台车1台

显示器≥19英寸。

分辨率：1920*1080。
鼻腔清洗机

双通道，两人同时冲洗。

加温功能。

符合院感要求。

连续、脉冲2模式。
