裂隙灯

放大倍率：5x,8x,12x,32x

裂隙长度：0到14mm连续可调

滤光片:蓝色，绿色(无赤光)

角膜地形图

要求能提供多种地形图像，包括角膜厚度图，角膜前后表面切向曲率图，角膜前后表面轴向曲率图，前房深度图等

智能圆锥分类

视觉质量分析

AB超

用于眼科诊断眼内疾病，测量前房，晶状体，玻璃体及眼轴，包括主机，超声影像工作站。

眼底照相机

超广角

免散瞳
成像清晰。
白内障超声乳化仪。

可进行微切口超声乳化手术。

保持前房灌注压力恒定范围。
手术负压范围0~600mmHg。
