扶梯侧部（一楼至五楼）玻璃立柱护栏

挡板主材，6MM夹6MM钢化夹胶玻璃磨边打孔，玻璃上口不锈钢折弯卡槽。

固定立柱，40MM*60MM304不锈钢材质方管立柱激光切割打孔，配玻璃固定件。
预埋固定螺母，桁架侧等距定点放样钻孔攻丝做螺纹，采用M10螺栓固定立柱，每立柱两点固定。
施工脚手架，现场需搭设钢管扣件脚手架，施工区域地面铺板做保护。
扶手高度，高于原扶手带500MM。
