全自动内镜清洗消毒机

全自动，符合卫生部规范，达到内镜消毒要求；全过程自动检测，工作状态在屏幕显示，不正常报警并提示解决的办法。智能式人机对话可调整程序，最快消毒时间为全程20分钟以内；带侧漏，酶洗2%戊二醛作为消毒技。所有需要消毒的软式内镜。

电子鼻咽喉镜

高画质图像，一体化电子镜。插入部外径：3.9毫米。

自动颗粒包装机

制袋尺寸：长80mm-105mm，宽70mm。

包装速度：60袋-80袋/分钟

全自动清洗消毒机

流速：外循环出口流速≥30L/min，内循环出水口流速2.5L/min。

清洗程序：内置≥6套程序。
人机界面：可实时显示舱壁温度、压力、运行时间、报警信息。
联网方式：实时监控，提高维修的及时性。
