一氧化氮流量控制仪

治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关；

NO标气输出流量控制：0-950ml/min连续可调，准确度±5%F.S；
检测范围：NO（0ppm-100ppm），NO2（0ppm-10ppm）;
检测准确度：±5%F.S；
检测报警点：NO为80ppm,NO2为5ppm。
显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm，NO2浓度监测0.01ppm，流量监测1ml/min；
气泵抽气量：250ml/min
环境温度10℃-30℃
相对湿度≤70%
