单泵血透机

可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。

显示屏中文操作界面。
可监测动、静脉及跨膜压等。
有空气及漏血监测装置。
可调节肝素、透析液流量等。
全自动便潜血分析仪

符合细胞学一类实验室CAP认证政策，且在已公示的项目名录中。

检测结果定量便于准确判断样本中待检测物含量。
全自动无需人工加样，支持重复检测样品和检测质控≥10次。
样本结果储存量≥4000，样本质控结果存储量≥800，测试错误信息存储≥1000.
支持三种输出方式：打印输出、系统输出、USB接口、样本架条形码扫描器。
