高通量测序系统

测序仪通量模式：测序仪通量模式灵活，有多种不同通量测序芯片可选，既可以支持高通量测序，也可以支持低中通量模式。

测序数据：低通量芯片≥10G、高通量芯片≥60GB；测序速度：运行单端测序读长≥200bp；测序准确性≥99%。
测序用途：胎儿染色体非整倍体检测、肿瘤筛查与个体化用药、染色体微缺失微重复无创产前基因检测、染色体微缺失微重复(羊水)产前基因检测、染色体微缺失微重复(流产物)基因检测、孕早期(7-9周)流产先兆者基因检测、遗传性耳聋基因检测、胚胎植入前遗传筛查、肿瘤热点基因检测、单基因遗传病基因检测，全外显子组测序、全转录组测序、微生物/病毒基因组测序、和人全基因组测序等项目。
该测序系统除了包含高通量测序仪，其辅助设备也应齐全并自动化(比如样品加载，样品制备和纯化等步骤能自动化)。
