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1、总体要求
1.1软硬件基本要求
六套门禁闸机提供智慧门禁服务支持体温检测，健康码识别，身份证识别
1.2系统功能要求
1.2.1智慧门禁服务：（数量： 6个通道）
（1）刷健康码通行服务
通过扫描入院人员健康码，读取健康码信息，核验健康码是否异常，健康码信息与官方数据连通。
（2）刷身份证通行服务
通过扫描入院人员身份证，读取身份证信息，核验对应身份信息绑定的健康码是否异常，健康码信息与官方数据连通。
（3）体温检测服务
人员通过闸机时进行体温检测，符合条件的放行，不符合条件的禁行并提示。
（4）数据统计分析服务
对通行人员信息记录备案，可按姓名、进入位置、进入时刻、时间段等不同维度进行人流量统计分析。
1.2.2、单向出口通行管理服务：
对出口进行通行管理，人员只出不进，单向通行。
1.2.3、功能拓展：
提供技术参数拓展项接口预留便于甲方对于数据利用和交互拓展功能。
1.3、技术要求
（1）体温检测：测温精度±0.3℃，识别速度＜1秒；
（2）健康码识别：健康码状态识别，健康码效期24小时，识别速度 ＜1秒；
（3）身份证识别：身份证照片读取，健康码状态核验，识别速度：＜2秒；
（4）管理后台：数据统计分析、异常实时预警、身份证查询匹配、密切接触者追溯、黑白名单设置等功能，数据永久保存，并能够导出下载用于分析；
（5）智能通道：根据识别结果智能放行，使用寿命≥300万次，开关时间0.5s，60cm通道；
（6）单向通道放行：使用寿命≥300万次，开关时间0.5s，60cm通道
(7) 投标人于投标当天必须提供系统功能及管理后台的现场演示。

