心电图室动态心电分析系统要求及参数
一、硬件部分技术参数
1.支持USB及SD卡回放器读取两种方式进行数据回放，支持HDMI-USB2.0高清数据线高速回放。
2.采用LED彩色液晶屏，显示效果更加清晰，并具备自动节电休眠功能。
3.内置重力感应功能，支持体位运动记录：可显示立位静态、立位运动、卧位静态和卧位运动状态（提供注册证证明）。
[bookmark: _Hlk16500070][bookmark: _GoBack]4. 独立起搏通道，可达10240点每秒采样率，做为重要采集参数，注册证需对采样率予以体现（提供注册证证明）。
5.记录器可记录呼吸波形（提供注册证证明）
二．软件部分技术参数
1. 连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究
2. 支持美国HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持德国GDT接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。
3. 高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析
4. 具有独特的“睡眠呼吸波”分析功能（需记录器支持）。
5.有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析（提供软件截图）。
6.具备新生儿波形的人工智能识别算法。

