综合楼中央空调设备及管道报废处置范围明细

一、报废设备明细及范围
1、 开放式水冷活塞制冷机组2台（30KW机头共14台）
2、 冷冻水泵3台（30KW）
3、 冷却水泵3台（45KW）
4、 冷却塔2台（台湾良机塔，直径3.5米）
5、 热交换浮动盘管3台（山东热高立式浮动盘管）
6、 机房范围内所有与空调机组、水泵、冷却塔、热交换器设备连接的管道、阀门、吊架；
7、 其他未指定的区域及设备均不在回收范围；
二、设备回收须知及要求
1、 回收单位公司须提供电工、焊接、金属切割、制冷4个专业上岗资格操作证；
2、 机组内制冷剂及冷冻油须现场回收储存，不得就地随意排放；
3、 主机设备须现场拆解，经有关部门拍照认可后才能外运；
4、 回收现场要求每日施工每日清理打扫干净；
5、 因回收原因导致的设施损坏，由回收公司负责修复或赔偿；
6、 回收现场须按照医院有关安全要求执行；
7、 回收产生的垃圾由回收公司外运自行处理，不得随意丢弃院内；
8、 中标公司须签署相关安全承诺书；
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