天门第一人民医院智慧教室多媒体教学系统需求清单

	序号
	货物名称
	技术要求及配置参数
	单位
	数量

	1
	教师工作台
	1、★教师工作平台融合计算处理模块、中央控制模块、多媒体系统、触控显示模块等；对各系统进行模块化设计，形成一体化工作台，保障系统稳定性；设备主结构采用1.2mm以上优质钢材，钣金工艺制造；表面处理采用烤漆和喷塑工艺，绝缘、防锈、防污；讲台整体尺寸≤1060mm*630mm*1055mm（长*宽*高）；
2、★教师工作平台台面无任何滑轨、铰链部件；一体化讲台四周及顶部无任何裸露可拆卸螺钉，防止无关人员随意拆卸，内置防盗报警蜂鸣器，当出现非法拆卸或外力破坏时设备可自动报警；侧面单独提供放置水杯位置；具备推拉抽屉，通过电子锁进行控制，可内置键鼠等外设；
3、★为方便接入笔记本使用，教师工作平台侧面需设计220V电源接口和高清显示接口，并且提供≥3个USB接口方便用户外接U盘或常用设备；所有接口设有保护措施不用的时候通过金属盖板进行有效保护，防止损坏同时保证讲台台面整洁美观。
4、★集成智能控制模块要求：统一管理整个教室空间设备；智能控制模块采用电容式触摸按键，表面钢化玻璃防划伤、防水耐用；智能控制模块包含一键开关系统、音量控制、模式切换、投影单独开关等功能，通过简单的按键实现丰富的功能；为减少误操作，需具备按键锁功能；
5、★计算处理性能要求：采用Intel第九代 酷睿I5及以上CPU；≥8G内存；≥256G固态硬盘；集成显卡、声卡、千兆网卡，系统具有一键还原功能。
6、★教师工作台台面要求具有电容液晶触摸屏，支持10点触控，分辨率不低于1920*1080；
7、★集成智能管理模块：整套设备采用采用刷卡进行权限管理，保证设备使用的安全和便捷。
8、实物展示系统：≧1000万像素，分辨率≥3648*2736；出图响应时间≤1S；可设置多种输出分辨率、自动白平衡、自动调整曝光动态；支持冻结、批注、连拍及感应拍照、分屏对比、图像处理、OCR等功能；
	套
	1

	2
	触控双写板
	（一）、整体要求：
1. ★要求采用大屏投影显示模块与教师工作平台、扩音系统同步结合；大屏投影显示模块可与教师工作平台的显示模块同步显示；具备无尘书写功能，避免粉尘污染，保证师生健康；
2. ★要求双写板为一块无拼接的整板，尺寸不小于1.5m*4.7m米，整屏可分为2个112英寸交互显示区域，教师可直接在每个区域进行独立触控操作。
3. ★大屏融合显示：整板大屏的2个交互显示屏区域可通过融合技术融合为一个超大显示屏，融合的显示尺寸不小于195寸，使大教室后排学生有更好的观看效果。
4. 双写教学：配备的电子显示屏，既可以电子触控书写，也可以用传统的水写笔书写，在保证无尘环保的前提下，将现代技术与传统教学模式相结合，教学模式通过中控一键切换，简化操作环节，有效提高教师的教学效率，将更多的时间用于教学。

（二）硬件参数：
1. ★双写板面板采用厚度≥0.5mm的优质钢板，整板尺寸≥1.5*4.7米，且无拼接；可书写区域≥1.45*4.7米，表面采用高可靠均匀烤漆处理，保证显示面不同部位在相同照明条件下的反射亮度趋向一致；
2. ★同时具有电子白板和无尘书写板功能。在同一个板面上可实现电子白板互动教学和液态书写笔书写教学两种教学模式；
5. 采用光学影像触摸技术实现电子白板教学功能，支持手指或其他不透明的材料在板面上直接操作；实现十点及以上触控，无须专用笔,使用方便；无需在投影机或书写板边框外部安装任何其他辅助设备；
6. 分辨率≥32767×32767；触摸精度：±3mm；响应时间≤8ms；提供4、9、16点定位；支持Windows XP/2003/Vista/7/8/10；
	套
	1

	3
	短焦激光投影
	1.★投影系统: 采用3LCD投影技术，RGB光阀式液晶投影系统。
2.★投影镜头:手动聚焦,1.35倍数字变焦，透射比:0.26(广角)，0.36(长焦);
3.★色彩亮度：≥5000流明；标准分辨率：≥1920*1080；对比度：≥2500000:1,可实现10.7亿种颜色的全彩图像;
4.★纯激光光源，采用无极荧光轮技术. 标准模式下光源寿命时间≥20000小时，节能模式下光源寿命时间≥30000小时;
5. 超短距离投影，投影120寸16:9宽屏屏幕≤80.3CM(镜头到屏幕的距离)；
6.★接口要求：高清HDMI接口≥3个，VGA输入接口≥1个，VGA输出接口≥1个，RJ-45网络接口≥1个，USB接口≥2个，视频输入接口≥1个，音频输入接口≥1个，RS－232接口≥1个；
	套
	2

	4
	扩音系统
	一、无线话筒（一拖二，一个手持，一个鹅颈话筒）
（一）整体要求：
1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机五套使用；
2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定；
3、两通道音量独立可调. 提供2+1音频输出.两通道各音频音量输出独立可控；
4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧；
5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；
6、采用2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性；
7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验；
8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干忧信号的有效阻隔； 
（二）、产品技术参数要求：
1、接收机系统指标：频率范围：610MHz-670MHz；信道数目: 200个；信道间隔: 300KHZ；频率稳定度: ±0.005%；动态范围: 100db；最大偏移: ±45KHZ；音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比: >105db；综合失真： ≤0.5%；中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz；天线接入：BNC/50Ω；灵敏度：12dBuV(80db S/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75db；最大输出电平：+10dbv；供电方式：直流12V 400mA输入。
2、发射器指标：无线程式：会议话筒采用内置螺旋天线；输出功率：高功率15mW； 低功率8mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节AA电池；使用时间：连续使用13个小时；使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米。
二、音箱（2只）
（一）★整体要求：箱体采用15mm高质量中纤板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘吸音网棉；内置精确分频器优化人声中频部分的表现力，有效提高人声还原；内置8寸全频专业音箱，配置LFunit1*8英寸，HFdriver1*3英寸钛PK复合膜压缩高音单元；内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。
（二）产品技术参数指标：低音LFunit：低音8英寸；高音HFdriver：高音3英寸纸盘高音；频率响应(±3dB)：60Hz-18KHz；频率响应(±10dB)：50Hz-20KHz；覆盖角度：110度（H）×110度（V）；
灵敏度(1W/1m)：95dB/1W；连续声压级：118dB；峰值声压级：122dB；阻抗：8Ω；输入功率：额定150W/峰值300W；分频点：2.5KHz；安装方式：2个M8吊装螺丝孔位；1个背部挂孔；箱体处理：高质量耐磨黑色油性漆；音箱接头：1+、2+/正极；1-、2-/负极。
三、功放（1台）
1、开机自动检测信号输入功能；
2、4路话筒输入，具有独立的高音/中音/低音调节功能；
3、具有回声（ECHO）调节、效果重复次数（REPEAT）调节、混响延时（DELAY）调节；
4、平衡与非平衡一体式麦克风输入接口，具有48V幻象供电；
5、2路线路输入，1路音频输出，具有伴唱歌声人声消除功能；
6、功率放大部分具有完善的保护措施：输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热；
7、保护电路 软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护；
产品技术参数：★输出功率 8Ω 2×300W,4Ω 2×500W；输出阻抗 4Ω-8Ω；总谐波失真 2×<0.5%(1KHz,1W,16Ω)；频率响应 320Hz-20KHz(±2dB)；转换速率 100V/us；阻尼系数 >100:1；输出连接 左右通道两组功率输出；动态压限 ＜0.05%；信噪比 ≥71dB；输入灵敏度 线路输入：≥250mV，话筒输入：≤250mV；电压 AC 220V-240V  50Hz；
	套
	1

	5
	分屏显示器
	≧60寸4K液晶电视，HDMI口≧1；RJ45网口；分辨率≧3840×2160；根据现场配吊架
	套
	4

	6
	辅材及安装
	系统所需HDMI线、网线、HDMI分屏器、钢制机柜等相关辅材及运输、安装、调试等
	批
	1


