附表


一、特点：
1、卓越的色彩还原能力，使色彩还原更真实自然。
2、超清晰1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现。
3、全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和存储图片。
4、双路HDMI和双路DVI高清数字视频信号输出接口，设备连接更自由方便。
5、高防水级别摄像头，可浸泡消毒。★
6、菜单记忆功能，可随意切换不同内窥镜模式。★
7、主机有纤维镜模式，可连接纤维镜使用。★
8、PAL系统制式。
9、具有图像冻结、4级图像放大、图像水平和垂直镜像功能。★
10、可调节的图像颜色、锐度、消光方式等可匹配不同镜体。 
11、菜单语言可选择中文或者英文。
12、摄像头手柄具有三个功能按键，分别为亮度加、亮度减、图像冻结并存图（此按键也可在菜单中设置为白平衡功能）。★
二、技术参数：
1、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA。   
2、I类设备BF型应用部分。
3、摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(207.3万像素)。★
4、扫描标准：1125线，60帧。
5、视频输出： 双HDMI、双DVI。★
6、最低照度： 5Lx at F5.5。
7、摄像头按键功能可设置，实现“图像冻结并存图”、“白平衡”、“亮度加”、“亮度减”。★
8、图像放大等级选择：最大4档设置。  
9、可通过摄像机主机面板按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能。
10、特殊功能：
①支持 U 盘存储 1080P 手术视频和图片；
②具有纤维镜模式，可连接纤维镜使用；
③图像水平和垂直镜像；
④图像冻结（FREEZE）；
⑤4级电子放大；
⑥消光区域和消光方式调节功能；
⑦功能控制：亮度调节、红绿蓝色温调节、图像饱和度调节、锐度调节、消光方式调节、去噪强度调节、图像冻结、录像等功能；
