全中文WINDOWS CE操作系统

内置治疗处方：糖尿病整体调节中药处方、糖尿病足治疗中药处方、糖尿病周围神经病变治疗中药处方、糖尿病下肢血管病变治疗中药处方。
输出电压：≤25V。单个脉冲最大输出能量：≤300mJ。开路电压≤500V。
药物雾化率：≥2ml/min。
治疗温度：20℃-50℃可调，误差3℃。
定时功能：1min-99min可调，治疗结束具有报警功能。
安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作。
配置：豪华推车式、可旋转支架臂、导药管、药罩、电极组成。
