大学生床桌组合及椅要求
1、 规格：
2000mm*900mm*2050mm
2、 材质要求：
所有钢材均采用国家标准钢，高频焊接，各钢材经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，颜色为灰白色。
3、 主要材料技术参数：
(1) 组合床
1.立柱：采用50*50*1.5mm优质方管。横撑采用30*30*1.0优质方管，床头竖管3根采用25*25*1.0优质方管。
2.床框：主料采用40*80*1.5mm优质矩形钢管；横撑采用25mm*50mm*1.2mm优质矩形钢管。
3.安全护栏：采用25mm*25mm*1.2mm优质方管。
4.爬梯采用30*30mm方管弯制而成，中间5层防滑踏板采用2mm厚冲压成型件，表面有防滑浮点。
5.床铺板：采用优质水杉木15mm厚，与床架尺寸配套。
6.立柱与床框采用2.5mm厚冲压成型三角件连接。保证铁床稳定性。
7.床立柱背面多重稳固措施，保证床的稳定结实耐用性。
8.胶套采用PVC工程塑料，颜色为黑色。
(二)书桌柜规格：长1900mm*深800mm*高1700mm
1.板材：桌面基材采用优质18mm和25mm无醛刨花板，柜体采用18MM实木颗粒板，环保级别达到国家E0及以上标准，零甲醛。静曲张度≥11.0Mpa吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面，台面板同钢架之间通过塑胶件连接留10MM间隙。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.124MG/，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边、接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。
2.配件：五金采用DTC三节无声滑道，铰链五金采用DTC缓冲合页，隐形拉手，PVC踢脚线调节脚防潮处理。
(三)弓型椅规格：500mm*450mm*980(±100)
要求:
1.PP加玻纤背框及扶手。
2.尼龙网镂空背配不含金属座布料， 
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