参数要求
自动体外除颤仪(AED)

抗震，防水防摔防尘

小巧轻便，适用于背包
电子支气管镜
1、具有插入管旋转功能
2、具备优良的可视性，增加画质和分辨力
3、视野角：110°


*4、景深： 2-50mm 
5、先端部外径：≤4.2mm
6、插入部外径：≤4.1mm
7、弯曲角度：上≥210°、下≥130°
8、钳子管道≥2.0mm
9、有效长度：≥600mm
10、防水一触式接头：无需防水盖，可提供简便、精确的操作
*11、支持NBI功能。
12、内镜具有信息记忆功能。
13、钳子管道带有附件尺寸指示标签。
14、具有激光及高频电兼容性。
便携支气管镜
1.操作手柄（含插入管）：
1.1景深：3-50mm； 
1.2视野角度≥90°；
1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；
1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；
1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；
1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；
1.7插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；
1.8具备拍照录像功能；
1.9自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；
2. 图像显示器：
★2.1配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全；
2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；
2.3图像显示器与操作手柄采用国际标准航空连接器，提高连接的稳定性和耐用性，有效避免触点式连接方式在使用时间长因接触不良导致无法使用的问题；
3. 供电方式：
3.1要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；
4.消毒方式：
4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；
5.配置清单：
	序号
	名  称
	数  量

	1
	操作部
	1条

	2
	图像显示器
	1台

	3
	防水盖
	1个

	4
	长电池筒
	1个

	5
	锂电池
	1个

	6
	活检阀帽
	5个

	7
	吸引按钮
	2个

	8
	手提箱组件
	1套

	9
	赠送附件一套
	1套


